|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  председатель ПК МОУ «Усть-Наринзорская ООШ»:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М. Афанасьева |  | УТВЕРЖДАЮ  директор МОУ «Усть-Наринзорская ООШ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.М. Шайдурова |

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**Особенности работы водителя в весенне-летний период.**

С началом снеготаяния на дорогах скопляется много вешней воды. Под слоем воды на

проезжей части могут оказаться неровности и ямы. При движении по таким дорогам необходимо

двигаться с особой осторожностью, чтобы не вывести из строя автомобиль, т.е. сделать поломок

ходовой части и не совершить дорожного происшествия.

После того, как водитель проехал по воде, немедленно следует проверить действие

тормозов.

При движении по воде тормозящие колодки намокают, резко уменьшается коэффициент

трения, тормоза не работают. Необходимо медленно нажать на тормозную педаль и держать

до восстановления эффективного торможения. При этом двигаться необходимо с малой скоростью.

Земляные обочины дорог от большого количества влаги размокают и становятся вязкими.

Поэтому необходимо избегать съездов на размокшую обочину, т.к. автомобиль может увести в

сторону обочины и опрокинуться, особенно при большой скорости движения. Скорость выбирается минимальная.

С наступлением теплых дней на улицах и дорогах появляется большое количество

пешеходов, велосипедистов и водителей индивидуального транспорта.

Водитель, будь особенно внимателен на дорогах!

Велосипедисты и водители индивидуального транспорта имеют очень низкие

знания дорожного движения и навыки вождения транспортом. Они могут сделать

неожиданный маневр, поэтому будьте особенно осторожны с такой категорией водителей.

Утренние морозы покрывают дорогу тонким слоем льда, шины почти не имеют коэффициент

сцепления, который на хорошей дороге может варьировать между 0,7 или 0,9, при гололеде

снижается до 0,05. Что нужно делать, чтобы двигаться в относительной безопасности тогда, когда

автомобиль как бы плавает на дороге. Если вы едете по гололеду: не тормозите резко, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокировке колес и увеличению

тормозного пути, а чаще всего к потере управляемому заносу: проезжая опасный, участок,

старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно,

плавно, мягко. Никаких лишних, тем более резких движений рулевым колесом.

Если необходимо остановиться, то тормозите двигателем или прерывистым способом

"нажал-отпустил". В случае заноса автомобиля необходимо поворачивать передние колеса в

сторону заноса, используя торможение двигателем.

Приближаясь к мостам или путепроводам, будьте особенно внимательны. Там ледяная корка

на дороге появляется раньше, чем повсюду, исчезает позже. В этих зонах избегайте резких

движений рулем, газом, тормозом. На скользкой дороге смена полосы движения грозит

неприятностью, а обгон - тем более. Поэтому лучше оставаться на своей полосе движения.

Во встречном и попутном направлении на мокрой дороге от колес автомобиля грязные

брызги попадают на лобовое стекло и затрудняют видимость. Поэтому нельзя выезжать на линию с неработающими стеклоочистителями.

Летом пора школьных каникул. Пик детского дорожно-транспортного травматизма

приходится на это время. Водитель, помни - следует соблюдать особую осторожность, проезжая

мимо школ, детских площадок, а также на участках улиц и дорог, где возможно внезапное

появление детей.

**Особенности работы водителя в осенне-зимний период.**

Пришла осень. Дожди, туман, листопад, легкие утренние заморозки - все это делает осеннюю

дорогу опасной и трудной для тех, кто, находится за рулем. И только водитель, который принимает все меры предосторожности, умело сможет преодолеть трудные участки пути.

На мокром асфальте и дороге покрытой листьями опасны обгоны и резкое торможение.

Водитель, помни: совершенно недопустима высокая скорость на поворотах, на мокрой дороге и в

гололед. Перед поворотом необходимо до минимума снизить

скорость, не применяя резкого торможения. Но если возник занос, без суеты и

нервозности следует принять следующие меры:

- не включая сцепления, повернуть руль в сторону заноса, плавно притормаживая, вывести

автомобиль из создавшейся ситуации.

Особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного транспорта, когда дорога заснежена, они становятся особенно скользкими из-за постоянного торможения автомобилей.

Общие правила движения на скользкой дороге

1. Снижайте скорость.

2. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал по отношению к другим

транспортным средствам.

3. Выполняйте все действия плавно, не делайте никаких резких движений. Необходимо помнить,

что в осенне-зимнее время световой день короче, и родителю приходится больше

пользоваться светом фар. Строго соблюдайте правила дорожного движения, но не ослепляйте друг

друга на разъездах, переключайте фары на ближний свет.

При движении автомобиля в дождь и снег необходимо помнить, что уменьшается обзорность,

поскольку стеклоочистители очищают только часть переднего стекла.

Увеличивается тормозной путь - значит повышается общая опасность движения. При движении на

подъем выбирайте такую передачу, чтобы не пришлось переключаться до полного завершения

подъема.

При спуске не выжимайте сцепления, ведите автомобиль на скорости, плавно притормаживая.

Не выезжайте на неисправном автомобиле. Исправные тормоза, рулевое управление, шипы,

приборы освещения - залог безопасной работы на линии.

Водитель, не подавай резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, т.к. торопясь сойти с дороги, пешеход может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть перед идущим автомобилем. Водители! Безопасность движения на скользкой дороге зависит только от вас. Опыт и мастерство, внимательность и дисциплинированность - надежная гарантия безаварийной работы в осенне-зимний сезон.

При возникновении дорожно-транспортного происшествия, угрожающего жизни и здоровью

пассажиров, ответственность за обеспечение их экстренной эвакуации из салона автобуса

возлагается на водителя.

Водитель автобуса обязан:

* остановить автобус, затормозить его ручным тормозом, без промедления выключить двигатель и открыть все двери салона;
* руководить эвакуацией пассажиров из салона автобуса;
* дать команду пассажирам, исходя из степени угрожающей опасности, о порядке эвакуации из автобуса, создающем наиболее благоприятные условия и исключающем панику.

Для пассажиров автобуса команда об эвакуации должна предусматривать:

* разделение пассажиров, начиная с середины салона, на две группы и направление выхода для каждой группы через ближайшую дверь;
* первоочередной выход пассажиров, находящихся в накопительных площадках и в проходах между сиденьями;
* выход пассажиров, получивших травму, инвалидов и пассажиров с детьми;
* выход остальных пассажиров.

Для пассажиров автобусов, имеющих только один выход, команда об эвакуации должна

предусматривать первоочередной выход пассажиров, получивших травму, инвалидов и пассажиров с детьми, а затем выход пассажиров, начиная с задних мест салона автобуса.

В случаях, когда по характеру дорожно-транспортного происшествия (опрокидывание автобуса,

пожар в салоне и др.) отсутствует возможность открыть двери, или эвакуация через двери не

обеспечивает спасения всех пассажиров, водитель автобуса:

- дает команду пассажирам открыть люки, вынуть из креплений у окон имеющиеся специальные

молоточки, разбивать ими стекла и проводить эвакуацию из салона через люки, оконное проемы,

оказывая друг другу всевозможную помощь.